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1. ZADÁNÍ STUDIE 
Územní studie se pořizuje na žádost Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova oddělení územního plánování podle ustanovení § 30 odst. 2 stavebního zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (stavební zákon), na základě podnětu obce Ondratice. Studie bude po schválení a zaevidování do evidence územně plánovací činnosti sloužit jako podklad pro rozhodování v území. 
1.1 CÍLE 
Cílem územní studie je návrh koncepce budoucí bytové zástavby v lokalitě Z1a Z2 v obci Ondratice - prověřit a posoudit možná funkční a prostorová řešení plochy pro bydlení v rodinných domech s přihlédnutím ke stávajícímu charakteru zástavby v obci Ondratice. 
1.2 ÚČEL 
Účelem pořízení územní studie je zajištění podkladu, který bude sloužit stavebnímu úřadu pro správní rozhodování v území, tj. pro řízení o umísťování staveb v této lokalitě. 
Územní studie bude pořizovatelem po ověření a schválení její použitelnosti v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 stavebního zákona zapsána do evidence územně plánovací činnosti. 
1.3 PODKLADY 
Pro zpracování územní studie bylo použito těchto podkladů: 
- Zadání územní studie  
- Územní plán Ondratice v PDF
- ortofotomapa řešeného území 
- katastrální mapa řešeného území 
- rozbor stávající stavu lokality, místní šetření
- linie stávající dopravní infrastruktury


2. VYMEZENÍ ŘEŠENÝCH PLOCH 
Plocha Z1 a Z2 označena v ÚP Ondratice řeší rozvoj bydlení v severozápadní části katastrálního území obce Ondratice a plynule navazuje na stávající obytné území východním a jižním směrem. Obě plochy Z1 a Z2 dělí parcela se stávající obslužnou automobilovou komunikací na jižní a severní lokalitu. 
Jižní lokalita Z1 je proluka mezi stávajícími zahradami s rodinnými domy o rozloze cca 0,38 ha mimo zastavěné území obce, je určena pro zástavbu max. 2 rodinných domů. Třetí parcela je vhledem k existenci nadzemního vedení VN a jeho ochranného pásma ke stavbě domu nepoužitelná.  Lokalita byla navržena vzhledem k tomu, že se jedná o dostavbu proluky, s níž bude využita stávající veřejná infrastruktura. 
Severní lokalita Z2 o celkové rozloze cca 0,90 ha mimo zastavěné území obce, je určena pro zástavbu 5 rodinných domů. Je navržena jako druhá strana stávající ulice, která bude také využívat stávající veřejnou infrastrukturu. 
Limitem řešených ploch je ochranné pásmo elektrického nadzemního vedení VN.
Řešené lokality včetně komunikace obsahují pozemky č. 554/1, 557, 558, 562, 563/1, 563/2, 566/1; 566/2, 567/1, 567/2, 568/1, 571/1, 823. Součástí těchto parcel jsou pozemky vedené ve zjednodušené evidenci ZE pozemkového katastru: 
p.č. 557 na LV č. 379,  ve vlastnictví viz tabulka
	Vrchová Marie
	č.p. 13, 79807 Ondratice
	



p.č. 558 na LV č. 112,  ve vlastnictví viz tabulka
	SJM Frélich Jiří a Frélichová Arnoštka
	č.p. 76, 79807 Ondratice



p.č. 562, 563/1 a 563/2 na LV č. 204 ve vlastnictví viz tabulka
	Bombíková Marie
	Sněhotice 43, 79807 Brodek u Prostějova
	1/2

	Kovařík Josef
	č.p. 38, 79807 Ondratice
	1/2



p.č. 566/1 a 566/2 na LV č. 386 ve vlastnictví viz tabulka
	Valentová Jana
	Vranovice 24, 79808 Vranovice-Kelčice



p.č. 567/1 na LV č. 493,  ve vlastnictví viz tabulka
	Orálek Petr
	č.p. 179, Ondratice
	



p.č. 567/2, 823 na LV č. 1,  ve vlastnictví viz tabulka
	Obec Ondratice
	č.p. 15, Ondratice
	



p.č. 568/1 a 571/1 na LV č. 504, ve vlastnictví viz tabulka
	Říha Radoslav Ing.
	č.p. 17, 79807 Ondratice
	




Převážná část parcel respektuje vymezení zastavitelné plochy - označené Z1 a Z2 v územním plánu Ondratice. Parcela č. 823 je určena pouze pro komunikaci a vedení inženýrských sítí. Pro komunikaci a inženýrské sítě jsou odděleny i části výše jmenovaných pozemků. Hranice řešeného území je vyznačena ve výkresové části.
2.1 CHARAKTERISTIKA A STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
V řešeném území jsou navrženy 2 nezastavěné lokality Z1 a Z2 využívané zemědělsky jako orná půda v I. třídě ochrany. 
Území je dopravně dostupné po místní a účelové komunikaci situované mezi oběma lokalitami.  Komunikace prochází od východu k západu a obsluhuje stávající obytnou zástavbu, na východním konci prochází mezi rodinnými domy a navazuje na místní komunikaci mezi obcí Ondratice a obcí Sněhotice. Uvnitř navržených lokalit Z1 a Z2 se zpevněné komunikace nenacházejí.
Celé území je svažité severovýchodním směrem v nadmořské výšce okolo 285 až 275 m n.m. Území je pro zástavbu rodinnými domy přitažlivé, zejména z důvodu dobré dopravní dostupnosti a z důvodu existence některých inženýrských sítí, které již sloužící pro zásobování  stávající obytné zástavby. Jedná se o inženýrské sítě plynovodu, vodovodu, nadzemního elektrického vedení NN a VN, sdělovací kabel a vedení veřejného osvětlení. Splašky z rodinných domů jsou odváděny do splaškových jímek na soukromých pozemcích.  
2.2 URBANISTICKÁ KONCEPCE 
Územní studie má za základní cíl zpřístupnění území pro stavbu rodinných domů, stanovení regulativů pro stavbu rodinných domů a současně vytvoření předpokladů pro realizaci kvalitního veřejného prostoru. 
Návrh vychází z urbanistické struktury obce, klade si za cíl ji vhodně doplnit a navázat na přilehlou zástavbu. 
Páteřní komunikaci tvoří stávající zpevněná slepá komunikace, která bude v budoucnu zrekonstruovaná a rozšířena. Komunikace navazuje na východní straně na místní komunikaci procházející obcí ve směru Ondratice a Sněhotice. Podél komunikace nebo pod ní prochází stávající inženýrské sítě, kterými je plynovod, vodovod, nadzemní elektrické vedení NN a sdělovací kabel. Komunikaci kříží nadzemní vedení VN, které prochází i přes obě plochy Z1 a Z2. 
Komunikace je lemována rozvolněnou zástavbou stávajících rodinných domů.  Nové pozemky jsou určeny pro zástavbu samostatně stojícími rodinnými domy. 
Přístup pro pěší bude po navrženém chodníku podél oplocení nově navržených stavebních parcel v ploše Z2. Mezi komunikací a chodníkem zůstane zelený pás, který tvoří veřejné prostranství. Velikost parcel a jejich členění podporuje možné zastavění rodinnými domy s nízkoenergetickým standardem, kdy je možné uplatnit použití tepelných čerpadel země – vzduch, slunečních tepelných kolektorů, biologických čistíren odpadních vod a podobných technologií podporujících, jak soběstačnost a částečnou nezávislost obyvatel, tak především šetrnost k životnímu prostředí a krajině. 
Plochy pro umístění objektů místní občanské vybavenosti v lokalitě navrženy nejsou. 
Navržené regulativy se snaží o vytvoření smysluplného prostorového řešení, o ulicový charakter budoucí zástavby. Celková plocha území řešené územní studií 12 800 m2 z toho plocha určená k zastavění rodinnými domy pro bydlení zabírá 9 985 m². Plocha veřejného prostranství v řešených plochách je 580 m².

Navrhované kapacity: 
Rozloha řešených  ploch Z1 a Z2 cca 12 800 m² 
Plocha pro stavební parcely 9985 m2 – (velikost pozemků 1180 – 2026 m²) 
Počet RD (max.) 7 
Počet obyvatel 25 (počítány 3,5 osoby na 1 RD) 
Plocha určená k zastavění (max. 40%) 3994 m² z plochy stavebních parcel
Plocha veřejného prostranství (není součástí komunikací) 580 m². 


3. PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ 
Plochy Z1 a Z2 budou využity v souladu s územním plánem Ondratice. 
V řešeném území se nachází část inženýrských sítí sloužící pro zásobování přilehlé stávající zástavby. Jedná se o inženýrské sítě plynovodu, vodovodu, nadzemního elektrického vedení NN a VN, sdělovací kabel. U nadzemního elektrického vedení VN je ochranné pásmo stanoveno dle energetického zákona 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů na hodnotu 7 m od krajního vodiče pro elektrická zařízení realizovaná po roce 1995. V říjnu roku 2013 byla zahájena realizace projektu "Splaškové kanalizace a ČOV", Svazku obcí Brodek u Prostějova - Ondratice, která bude oddělena od kanalizace stávající - t.j. po dokončení stavby jen dešťové.
Nově se bude muset vybudovat také převážná část vodovodu kvůli malému průměru potrubí. Aby mohla být voda užita také v případě požáru, musí mít potrubí průměr minimálně DN 80. 
Plocha neobsahuje žádné další omezující přírodní nebo technické limity využití území. 
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na řešených plochách celkem 7 stavebních parcel se samostatně stojícími rodinnými domy.
3.1 FORMA ZASTAVĚNÍ 
Určuje typy zástavby a vymezuje hranice zastavění. 
Forma zastavění - regulativy: 
a) v celé lokalitě je stanovena forma zastavění samostatně stojícími rodinnými domy; 
b) hlavní (uliční) průčelí domů (stavební čára) bude umístěno minimálně 8m od hranice pozemku, která sousedí s veřejným prostorem s obslužnou komunikací, a kde je zároveň umístěn vstup a vjezd na pozemek rodinného domu; 
c) umístění „zahradního“ průčelí domů (stavební hranice) není stanoveno;
d) garáže budou umístěny průčelím (vjezdem) stejně jako hlavní stavby minimálně 8m od hranice pozemku, která sousedí s veřejným prostorem s obslužnou komunikací, a kde je zároveň umístěn vstup a vjezd na pozemek rodinného domu;
3.2 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
Základní koncepce uspořádání krajiny obsažená v ÚP Ondratice se nemění. 
Je nutné zajistit, aby výstavba v této ploše nesnížila estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu. 
Koncepci uspořádání krajiny determinuje na jedné straně plánovaný urbánní rozvoj, zde představovaný uvažovaným rozvojem zejména obytných ploch, na straně druhé se uplatňují požadavky na ochranu a tvorbu krajiny. 
Zastavěná plocha bude max. 40% z plochy stavebních pozemku. Ostatní plocha bude ponechána zeleni. Veřejnou zeleň budou tvořit zelené pásy kolem komunikace. 
3.3 PROSTUPNOST KRAJINY 
Územní studie respektuje stávající místní a účelové komunikace v krajině a komunikace navržené územním plánem. Komunikace jsou i pěším koridorem, který zajišťuje veřejnou prostupnost územím. 
3.4 PROSTOROVÉ REGULACE, OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ, KRAJINNÉHO RÁZU 	
	B - PLOCHY BYDLENÍ 

	BI - bydlení INDIVIDUÁLNÍ

	Hlavní využití:
	Jako plochy bydlení individuální jsou vymezeny plochy rodinných domů a pozemků dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.

	Podmínky pro využití plochy

	Přípustné jsou:
	- rodinné domy,
- ubytovací zařízení,
- ostatní nerušící provozovny s pracovními příležitostmi,
- stavby pro správu,
- zahradnické provozy.

	Nepřípustné jsou:
	- stavby a způsoby využití území, které nejsou uvedeny ve výčtu přípustného využití.

	Podmínky prostorového uspořádání

	Plochy změn   - max. výška 2. nadzemní podlaží, koeficient zastavěné plochy max. 40%.





	P- PLOCHA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

	Jako plocha veřejných prostranství jsou vymezeny pozemky dopravní, a technické 
infrastruktury, nezpevněné plochy s veřejnou zelení v zastavěném území obce.

	Podmínky pro využití plochy

	· pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
· udržovaná trvalá vegetace bez hospodářského významu,
· pozemní objekty, stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají, způsobu využívání ploch zeleně a mají doplňkovou funkci, např. pomníky, sochy, kříže, drobný mobiliář,
· drobné vodní plochy,
· dětská hřiště, dětské hrací prvky,

	- stavby a způsoby využití území, které nejsou uvedeny ve výčtu přípustného využití.

	Podmínky prostorového uspořádání


3.5 CHARAKTER STAVEB 
Stavby musí proporcemi a tvarem domů, střech, oken a dveří, fasádami a použitými materiály navazovat na historickou urbanistickou strukturu a zástavbu obce. Stavby nesmí narušovat siluetu obce, ale musí s ní vytvářet vzájemný soulad. 
3.6 VÝŠKOVÁ HLADINA ZÁSTAVBY 
Výšková regulace je stanovena takto: 
a) Podlažnost objektů: maximálně jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. 
b) Maximální výška hřebene střechy oproti 0,000 předmětného rodinného domu je 8,5 m. 
c) Výška oplocení není stanovena. 
[bookmark: _GoBack]d) Tvar střechy není stanoven. Doporučuje se sedlová nebo valbová střecha. Sklon střechy nebude stanoven. Pro šikmé střechy (sedlové nebo pultové) je vhodné používat pálenou krytinu.


4. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB DOPRAVNÍ 
    A TECH. INFRASTRUKTURY 
4.1 SILNIČNÍ DOPRAVA
Stávající automobilová komunikace /obslužná/, která slouží k dopravnímu spojení stávající zástavby, prochází skrze obě řešené plochy Z1 a Z2. Tato komunikace je orientována ve směru východ západ - vjezd je z východu, napojení na ostatní místní obslužné komunikace ze severu, východu a jihu. Jedná se o slepou ulici končící na západní straně na konci stávající zástavby. Je obousměrná typově jednopruhová bez přesně vymezených okrajů o šířce pruhu cca 4 m, přičemž parcela pro komunikace je užší cca 2,3 – 2,9 m. Zbývající část komunikace leží na soukromých pozemcích. Obě lokality Z1 a Z2 budou napojeny na tuto stávající automobilovou komunikaci. Profil a šíře komunikace zůstane ponechán do doby, kdy bude jak obcí samotnou či stanovením podmínek využití území dle zpracované nové ÚPD, stanoveno rozšíření zastavitelného území obce směrem na západ. Pak je počítáno její rozšíření severním směrem na celkovou šíři 5,5 m. Souběžně s komunikací se při vjezdech k RD vybudují podélná parkovací stání o šířce 2 m, viz část 4.2 doprava v klidu.  
 Komunikace počítá s využitím stávající šířky automobilové komunikace, ale přenesením do funkční třídy D resp. D1 /komunikace se smíšeným provozem/ "obytná zóna", tj. místní komunikace zklidněná, s max. rychlostí jízdy motorových vozidel 20 km/hod. Typicky rezidenční charakter území je zvláště vhodný pro návrh dopravního režimu "obytná zóna" s užíváním společného dopravního prostoru chodci, cyklisty, motoristy, hrajícími si dětmi. Příčný práh instalován nebude vzhledem k tomu, že při vjezdu do ulice je silnice do kopce, zúžená a navíc mírně v oblouku. Na konci bude komunikace ukončena obratištěm pro dvounápravová nákladní vozidla, vozidla požárních sborů a záchranné služby. Povrch automobilové dopravy bude živičný. 
4.2 DOPRAVA V KLIDU (ODSTAVNÁ STÁNÍ) 
K parkování vozidel obyvatel budou sloužit garáže vestavěné a polozapuštěné v rodinných domech. Nedoporučuje se budovat samostatně stojící garáže. Dále je parkovaní umožněno na pozemcích rodinných domů před garáží, v některých případech může být i vedle garáže. Je třeba důsledně podmiňovat výstavbu rodinných domů současnou se stavbou garáže, případně alespoň přístřešků pro automobil. 
Odstavná parkovací stání jsou navržena podél páteřní komunikace. Tato parkovací místa budou sloužit pro návštěvy a motoristy nebydlící v řešeném území. Navržena podélná parkovací stání a vjezdy jsou uvažovaná s povrchem ze zatravňovacích dlaždic nebo klasické betonové dlažby, barevně odlišené od vlastní komunikace. Minimální počet těchto parkovacích míst je 3 (na 20 obyvatel 1parkovaci místo). V územní studii je navrženo 8 parkovacích míst. Odstavná stání budou budována vždy těsně při vjezdu k novým rodinným domům viz hlavní výkres. Samozřejmě bude možné parkovat i podél komunikace při zachování průjezdního profilu min. 3,5m.
4.3 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ 
Stávající pěší komunikace je vedena po stávající místní obslužné komunikaci. 
Uvnitř řešené lokality Z2 je navržen chodník pro pěší o šířce 1,6 m, oddělený od páteřní komunikace ozeleněným pruhem o šířce min. 3 m, který slouží k výsadbě zeleně a řešení dopravy v klidu (parkování). Navržený chodník bude z klasické betonové dlažby, barevně odlišené od vlastní komunikace i od sjezdů na komunikaci z pozemků pro výstavbu RD. 
4.4 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
Severozápadní část obce včetně řešeného území lokalit Z1 a Z2 je napojena na stávající vodovodní řad PVC 80 a DN 32. Veřejný vodovod je v majetku Veolia voda – Moravské vodárenské, a.s.. Hlavním zdrojem vody je šest vrtů – jímacích studen, ze kterých je jímána voda čerpána a akumulována v čerpací stanici Brodek u Prostějova a odtud je výtlačným řadem LT DN 150 čerpána do VDJ Ondratice a dalším výtlačným řadem LT DN 400 do VDJ Dětkovice. 
Dle požadavků majitele /správce/ Veolia voda – Moravská vodárenská, a.s., není možné vzhledem k navýšení počtu odběratelů z nových rodinných domů napojení na stávající vodovodní řad, ale vybudovat nový přívodní řad s větším průměrem potrubí /min. DN 80/. Dojde tak k potřebnému zvětšení min. tlaku na hodnotu min. 0,15 MPa. Stávající tlak 0,09 MPa je pro novou výstavbu nedostatečný. 
Nový vodovod bude napojen na stávající vodovod v širším průměru, převeden pod vozovkou na druhou stranu ulice a dále položen pod novým chodníkem. Vodovod bude zároveň sloužit pro potřebu požárního zabezpečení. Respektována budou ochranná pásma. 
V lokalitě se předpokládá výstavba celkem 7 RD. 

Data pro výpočet: 
Počet napojených RD: 7 
Počet napojených obyvatel: 25 
Potřeba vody: 100 l/os/den 
Výpočet průměrné denní potřeby vody: 
Qp, ob = 25 x 100 = 2500 l/d = 2,5 m3/d = 0,029 l/s 
4.5 SPLAŠKOVÉ VODY
Obec v současnosti nemá zbudovanou soustavu splaškové kanalizace napojenou na centrální ČOV,  takže v řešeném území žádná splašková kanalizace není. Stávající rodinné domy mají na svých pozemcích jímky – septiky /žumpy/, z kterých jsou splaškové vody individuálně přečištěny či nikoliv a vypouštěny do vodoteče či volně do polí, remízků apod. Stávající způsob likvidace odpadních vod je nevyhovující. 
V současnosti se realizuje projekt "Splaškové kanalizace a ČOV" svazku obcí Brodek u Prostějova - Ondratice. Z řešeného území budou splaškové odpadní vody z nově navržené zástavby odvedeny do navrhované kanalizační stoky DN 300. Nová stoka bude umístěna pod novou komunikací, která bude respektovat ochranná pásma ostatních inženýrských sítí dle platné ČSN.
Do kanalizační stoky budou odvedeny pouze splaškové vody.

Data pro výpočet:  
Počet napojených RD: 7 
Počet napojených obyvatel: 25
Potřeba vody: 100 l/os/den 
Výpočet průměrného denního množství OV: 
Qdmax, o = 25 x 100 = 2500 l/d = 2,5 m3/d = 0,029 l/s 
4.6 DEŠŤOVÁ VODY 
Obec nemá doposud vybudovanou soustavu dešťové kanalizace. Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje a dle platného územního plánu obce je navrženo vybudování oddílného kanalizačního systému tzn., že současný kanalizační systém bude sloužit dále odděleně jen jako dešťová kanalizace po dokončení a zahájení provozu budované splaškové kanalizace a ČOV.   V řešeném území může být v budoucnu vybudována dešťová kanalizace min. DN 300, do které budou odvedeny dešťové vody z automobilové komunikace, vjezdů a parkovacích stání. Dalším řešením může být odvedení dešťových vod pomocí vsakovacích objektů umístěných v zelených plochách. Na nezpevněných zelených plochách veřejného prostranství a soukromých pozemcích budou vody vsakovány do terénu. Dešťové vody ze zelených ploch je nutno, v souladu s novými požadavky na odkanalizování obcí, zasakovat, zmenšit tím odtoková množství a naopak zvýšit množství vod podzemních. Na soukromých pozemcích je třeba dbát na trvalé zajištění dostatečné plochy schopné vsakovat a zadržovat dešťové vody; nebezpečné je zejména postupné přibývání zpevněných ploch v zahradách např. výstavbou zahradních krbů, bazénů, hřišť, garáží, přístřešků, hospodářských budov, teras, chodníků apod. Všechny tyto doplňkové stavby a stavby, které je možno realizovat bez ohlášení či stavebního povolení, nesmí snížit vsakovací schopnost pozemku pod přípustnou míru (viz ustanovení §21, odst.3, pís. a) vyhl.č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území). 
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch rodinných domů budou zasakovány to terénu např. pomocí drenážního potrubí a vsakovacích studní na pozemku majitele. 
4.7 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
Území obce Ondratice je v současné době napojeno dvěma odbočkami z venkovního vedení VN   22 kV, s napěťovou hladinou 22 kV, 50 Hz. Hlavní odbočky VN jsou uloženy na betonových sloupech. 
V řešeném území se nachází nadzemní vedení VN 22 kV uložené na betonových sloupech, které ovlivnilo rozdělení pozemků na stavební parcely. Vedení vysokého napětí prochází příčně přes obě lokality Z1 a Z2. Vedení VN je svedeno do trafostanice 22/0,4 kV poblíž objektu hasičské zbrojnice směrem na jih, ze které jsou pak napojeny rozvody nízkého napětí pro současnou část zastavěného území obce. Nadzemní vedení VN se dotýká zájmů a práv vlastníků pozemků, přes které je vedeno, nicméně jeho ochranné pásmo je dle ČSN 458/200Sb. 7m od krajního vodiče pro zařízení zrealizovaná od roku 1995 s napětím od 1kV do 35 kV.  Požadavek je ponechání volné prostoru v linii vedení VN. 
Rozvody nízkého napětí 4x 400/230 V jsou v řešeném území vedeny na betonových sloupech podél stávající zástavby na střešnících jednotlivých objektů. Ukončení kabelů venkovního vedení je v pojistkových skříních na objektech, pilířích na hranicích parcel nebo ve skříních na sloupech.
Návrh zachovává toto stávající vedení včetně umístění. 
Dále se počítá s tím, že se položí nový podzemní kabel NN a to v části lokality Z2 v zeleném pásu v linii zpevněného chodníku. Podzemní vedení bude napojena na nadzemní vedení současně s vedením NN bude položeno nové vedení VO. 
Veřejné osvětlení v obci je vedené v převážné části trasy distribučních rozvodů NN, jen v koncových obydlených částech obce /řešené území/ je vedeno samostatně. Vesměs se jedná o výložníková svítidla, která jsou umístěna na podpěrných bodech sítě NN spolu s vedením NN. Veřejné osvětlení je napojeno ze samostatné skříně VO. Nové veřejné osvětlení bude instalováno na stožárech vysokých 4-5 m podél silnice v lokalitě Z2 a zároveň bude osvětlovat i chodník.
Nová rozvodná energetická vedení NN jsou uvažována v kabelovém zemním provedení, v souladu s § 24 odst. (1) vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, podle kterého se rozvodné energetické a telekomunikační vedení v zastavěných částech obcí umísťují pod zem. 
Stožárová trafostanice bude přezbrojena transformátorem 250 kVA. Pro navrhovaných 7 RD se předpokládá cca 6 kW nárůstu soudobého odběru / při předpokladu 0,83 kW na odběratele/.
4.8 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
Na katastru obce Ondratice se nachází stávající rozvod plynu STL 0,3 MPa. Zásobování obce je z přívodního plynovodu ze směru od  obce Brodek u Prostějova. Rozvod plynu byl v obci proveden na bázi STL plynovodu z materiálu PE, SDR 11, těžké řady v dimenzích DN 90 a 63 s přívodem k obci DN 110.
Lokality Z1 a Z2 budou zásobeny ze stávajícího plynovodu STL PE DN 63. Tento plynovod má dle RWE JMP, a.s. dostatečnou přenosovou kapacitu pro napojení všech objektů v řešeném území. 
Nová výstavba musí respektovat ochranná pásma plynovodu.

Roční potřeba plynu: 7 RD x 3500 m3/rok = 24 500 m3/rok 
Hodinová spotřeba plynu: 7 RD x 3 m3/hod = 21 m3/hod 
4.9 VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 
 Lokalitě prochází v prostoru veřejného prostranství a komunikace sdělovací kabel společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.. V rámci výstavby inženýrských sítí v dané lokalitě se nepředpokládá položení dalších veřejných komunikačních a datových sítí. V případě nárůstu telefonních linek výstavbou RD bude nutné zajistit kapacitu pro nových 7 RD. Změny řešení včetně kapacit budou upřesněny v dalších fázích projektových prací. Komunikační kabely by pak byly položeny v chodníku či zeleném pásu, s napojením na stávající telekomunikační síť.
Rozhlas je v obci bezdrátový s reproduktory umístěnými na sloupech veřejného osvětlení, které jsou ve vlastnictví obce.


4.10 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Domovní odpad je a bude ukládán do nádob na pozemcích majitelů soukromých parcel. Likvidace odpadů v obci Ondratice je zajišťována v souladu s obecně závaznou vyhláškou o odpadech. Stávající koncepce nakládání s odpady bude zachována i v dalším období.


5. PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ 
5.1 ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ
Řešené území je považováno za území archeologického zájmu s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění. Ve smyslu § 22 odst. 2 zákona je stavebník povinen již od doby přípravy stavby oznámit tento záměr příslušnému Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
5.2 OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT 
V řešeném území se nenachází žádné kulturní památky ani hodnotné objekty. 
5.3 OCHRANA OVZDUŠÍ 
Není předmětem územní studie. 
5.4 OCHRANA PROTI HLUKU 
V zastavěném území je nutné při umisťování objektů bydlení respektovat požadavky, týkající se chráněného venkovního prostoru, chráněného vnitřního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru staveb charakterizovaných § 30 odst. 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků a prováděcího právního předpisu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Nepředpokládá se negativní působení hluku ze silniční dopravy. 
5.5 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 
Zábor ZPF byl vyhodnocen v územně plánovací dokumentaci. Vyhodnocení není v rámci územní studie požadováno. 
5.6 OCHRANA POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 
Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa se neuvažuje. 
5.7 PŘÍRODNÍ LÉČIVÝ ZDROJ, ZDROJ PŘÍRODNÍ MINER. VODY VČETNĚ OCHRAN. PÁSEM 
V řešeném území se nenachází. 




6. PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
6.1 OCHRANA PŘÍRODY, OCHRANA A TVORBA KRAJINY, SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
Při řešení zástavby v územní studii nedojde k dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny. Řešené území se nenachází v přírodním parku, ani v žádném jiném chráněném území a ani se zde nenacházejí žádné chráněné druhy ani porosty. 
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